**…………………………………**

 **(pieczęć Wykonawcy)**

**RO.271.6.2018**

**PRZEDMIAR ROBÓT + KOSZTORYS OFERTOWY**

**Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Cychrowska Wola, Lipinki, Celinów, Dziecinów, Edwardów, Łękawica, Paprotnia, Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna, Budy Augustowskie, Brzozówka, Broncin, Tomczyn, Kępa Niemojewska i Zakrzew.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena****jedn. brutto** | **Wartość****brutto** |
| **1.** | **Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza BPOŚ na posesji.** | **kpl** | **24** |  |  |
| **2.** | **Roboty ziemne - wykopy wraz z zasypaniem i rozplantowaniem nadmiaru ziemi pod****instalacje PBOŚ.** | **m3** | **1320,00** |  |  |
| **3.** | **Kanały ścieków surowych z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy****zewnętrznej 160 mm.** | **m** | **797,00** |  |  |
| **4.** | **Kanały ścieków oczyszczonych z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy****zewnętrznej 110 mm.** | **m** | **83,00** |  |  |
| **5.** | **Rurociągi ciśnieniowe z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 40 mm** | **m** | **145,00** |  |  |
| **6.** | **Studzienki kanalizacyjne zbiorczo-kontrolne o średnicy 315-425 mm, zamknięcie****włazem teleskopowym B-5, kinety studzienki z PE** | **kpl** | **41** |  |  |
| **7.** | **Dostawa, montaż, rozruch Biologicznej Oczyszczalni Ścieków (zg. z normą PN-EN****12566-3+A2:2013 ) o przepus. 0,80 m3/d wyposażonej w worek filtracyjny i pompę****mamutową do usuwania osadu nadmiernego.** | **kpl** | **24** |  |  |
| **8.** | **Montaż kompletnej studni z PEHD o śr. 600 mm, wys.do 2,0 m, wyposażonej w pompę****do ścieków z wyłącznikiem pływakowym.** | **kpl** | **24** |  |  |
| **9.** | **Wykonanie złoża filtracyjnego(studni chłonnej) z kruszywa płukanego fi 31,5-63 mm** | **kpl** | **24** |  |  |
| **10.** | **Układanie kabli o masie do 0,5 kg/mw rowach kablowych wraz z zasypaniem i badaniem linii NN** | **m** | **747,00** |  |  |
| **11.** | **Układanie kabli w budynkach z mocowaniem, kabel o masie do 0,5 kg/m i bzdaniem****linii NN.** | **m** | **120,00** |  |  |
| **12.** | **Montaż skrzynek do zamontowania sprężarki powietrza wraz z podłączeniem****zalicznikowym i osprzętem zabezpieczającym.** | **kpl** | **24** |  |  |
| **13.** | **Rura osłonowa fi 250** | **m** | **8,00** |  |  |
| **14.**  | **OGÓŁEM** | **X** | **X** | **X** |  |

**Słownie złotych:**

**………………………………………………………………………………………………………**

**………….………………………………………..**

 **……………………………..**

 **Podpis Wykonawcy**